Питање бр.1

Везано за јавну набавку број 02-37/17-2017-JП2 Добра – пумпе за воду и опрема за хлорисање:

III Партија – Завојне пумпе за канализацију, OРН: 42122220 – пумпе за канализацију, молимо да нам дате информацију који је серијски број од постојеће завојне пумпе?

Уколико није могуће да нам дате серијски број од постојеће завојне пумпе молимо Вас за додатне податке:

* Колики је проценат суве материје у муљу?
* Шта се подразумева под“ мониторингом продора воде у комору заптивача“?Да ли Вам је можда потребна посуда за визуелну детекцију цурења механичког заптивача?

Одговор:

-Проценат суве материје у муљу је 3-5%

-Наведени мониторинг подразумева сензоре који прекидају рад пумпе у случају продора воде, али пошто код већине завојних пумпи сама конструција не захтева уградњу оваквих сензора овај услов ће бити обрисан из конкурсне документације